{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":16,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,15],[61,14,61,15],[0,0,0,14],[43,0,43,14],[19,0,19,2],[62,0,63,14],[17,0,17,2],[10,4,10,5],[14,11,18,11],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[12,6,12,11],[13,6,13,9]]}
["Разрешить работу МАКРОСОВ !!!\nЕсли не было такого вопроса перед открытием файла, то\nДля того, чтобы включить макросы в экселе, нужно нажать на круглую кнопку \"Office\" в левом верхнем углу и после кликнуть на кнопку \"параметры excel\". В открывшемся окне выбрать пункт \"Центр управления безопасностью\", после этого выберете \"Параметры макросов\" и справа в окне отметьте опцию \"Включить все макросы\"."]
["Расчет объемов дождевых и талых сточных вод, принимаемых в централизованные систему хозяйственно-бытвой канализации МУП \"Новгородский водоканал\", исходя из запланированной суммы в бюджете учреждения на очередной финансовый год"]
[]
["Наименование абонента: "]
[]
[]
["Адрес объекта:"]
[]
[]
["1. Исходные данные для расчета:"]
["Запланированное финансирование:",null,null,null,100000,null,"рублей"]
[]
["Площадь участка (F), с которого осуществляется сброс",null,null,null,null,null,"Коэффициент стока"]
["Кровли и асфальт",null,null,0.54,"Га",null,null,null,null,null,"ᴪд","ᴪт"]
["Брусчатые и булыжные мостовые",null,null,0.05,"Га",null,"Кровли и асфальт",null,null,null,0.7,0.7]
["Грунтовые поверхности",null,null,0,"Га",null,"Брусчатые и булыжные мостовые",null,null,null,0.5]
["Газоны",null,null,0.45600000000000002,"Га",null,"Грунтовые поверхности",null,null,null,0.2]
["Всего",null,null,{"$f":"SUM(D14:D17)","v":1.046},"Га",null,"Газоны",null,null,null,0.1]
[null,null,null,null,null,null,"Средневзвешенный",null,null,null,{"$f":"ROUND(SUMPRODUCT(D14:D17,K15:K18)/SUM(D14:D17),5)","v":0.42886999999999997}]
["Коэффициент вывоза снега (Ку)",null,null,0.8]
[]
["2. Расчет дождевого стока:"]
[]
[]
[]
["где:    Hд мес - слой осадков за теплый период"]
["            F - площадь участка, с которого осуществляется сброс"]
["            Ψср.д - средневзвешенный коэффициент дождевого стока"]
[]
["3. Расчет талого стока:"]
[]
[]
[]
["где:    Hт мес - слой осадков за холодный период"]
["            F - площадь участка, с которого осуществляется сброс"]
["            Ψт - коэффициент талого стока"]
["            Ку - коэффициент вывоза снега"]
[]
["4. Суммарное количество поверхностных сточных вод:"]
[]
[]
[]
[]
["        Расчёт объёма и стоимости услуги сведён в следующую таблицу с учётом поправочного коэффициента к месячным средним многолетним осадкам, учитвающего плановый объём запланированных финансов в учреждении на плановый период."]
["Поправочный коэффициент:",null,null,0.55333724396403494]
["Период","Осадки - теплый период","Осадки - холодный период"," Общая площадь","Кровли и асфальт К=0,7","брусчатые и булыжные мостовые - 0,5;","грунтовые поверхности К=0,2","газон К=0,1","средневзвешенное значение коэффициента стока ","коэффициент талого стока ","коэффициент вывоза снега","К-нт обеспеченности","объем, м3","Тариф без НДС","Стоимость объёма поверхностного и дождевого стока, руб с НДС","Плата за негативное воздействие"]
["2022-01-01",null,{"$f":"39.5*D45","v":21.856821136579381},{"$f":"SUM(E47:H47)","v":1.046},{"$f":"D14","v":0.54},{"$f":"D15","v":0.05},{"$f":"D16","v":0},{"$f":"D17","v":0.45600000000000002},{"$f":"ROUND((E47*0.7+F47*0.5+G47*0.2+H47*0.1)/D47,6)","v":0.42887199999999998},0.7,0.8,1.07,{"$f":"(ROUND(10*D47*I47*B47*L47,5) + ROUND(10*D47*J47*C47*K47*L47,5))","v":136.99051},32.840000000000003,{"$f":"ROUND(M47*N47*1.2,3)","v":5398.5219999999999},{"$f":"M47*N47*0.5*1.2","v":2699.2610090400003}]
["2022-02-01",null,{"$f":"31.7*D45","v":17.540790633659906},{"$f":"SUM(E48:H48)","v":1.046},{"$f":"E47","v":0.54},0.05,0,0.45600000000000002,{"$f":"ROUND((E48*0.7+F48*0.5+G48*0.2+H48*0.1)/D48,6)","v":0.42887199999999998},0.7,0.8,{"$f":"L47","v":1.07},{"$f":"(ROUND(10*D48*I48*B48*L48,5) + ROUND(10*D48*J48*C48*K48*L48,5))","v":109.93922000000001},32.840000000000003,{"$f":"ROUND(M48*N48*1.2,3)","v":4332.4849999999997},{"$f":"M48*N48*0.5*1.2","v":2166.2423908800001}]
["2022-03-01",null,{"$f":"30.5*D45","v":16.876785940903066},{"$f":"SUM(E49:H49)","v":1.046},0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L48","v":1.07},105.77748,32.840000000000003,4168.4790000000003,2084.2394659200004]
["2022-04-01",{"$f":"35.3*D45","v":19.532804711930432},null,{"$f":"SUM(E50:H50)","v":1.046},0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L49","v":1.07},93.75788,32.840000000000003,3694.8110000000001,1847.4052675200001]
["2022-05-01",{"$f":"49.7*D45","v":27.500861025012536},null,1.046,0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L50","v":1.07},132.00471999999999,32.840000000000003,5202.0420000000004,2601.0210028799997]
["2022-06-01",{"$f":"73.6*D45","v":40.725621155752968},null,1.046,0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L51","v":1.07},195.48383999999999,32.840000000000003,7703.6270000000004,3851.8135833599999]
["Итого за 1 полугодие",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M47:M52)","v":773.95365000000004},null,{"$f":"SUM(O47:O52)","v":30499.966000000004},{"$f":"SUM(P47:P52)","v":15249.982719600001}]
["2022-07-01",{"$f":"65.1*D45","v":36.022254582058672},null,{"$f":"SUM(E54:H54)","v":1.046},{"$f":"E52","v":0.54},{"$f":"F52","v":0.05},{"$f":"G52","v":0},{"$f":"H52","v":0.45600000000000002},0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L52","v":1.07},172.90759,33.72,6996.5330000000004,{"$f":"M54*N54*0.5*1.2","v":3498.2663608799999}]
["2022-08-01",{"$f":"73.6*D45","v":40.725621155752968},null,{"$f":"SUM(E55:H55)","v":1.046},{"$f":"E54","v":0.54},0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L54","v":1.07},195.48383999999999,33.72,7910.058,{"$f":"M55*N55*0.5*1.2","v":3955.0290508799994}]
["2022-09-01",{"$f":"51*D45","v":28.220199442165782},null,1.046,0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L55","v":1.07},135.45756,33.72,5481.1549999999997,2740.57735392]
["2022-10-01",null,{"$f":"55*D45","v":30.433548418021921},1.046,0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L56","v":1.07},190.74628000000001,33.72,7718.357,3859.1787369599997]
["2022-11-01",null,{"$f":"54.9*D45","v":30.378214693625516},1.046,0.54,0.05,0,0.45600000000000002,0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L57","v":1.07},190.39947000000001,33.72,7704.3239999999996,3852.16207704]
["2022-12-01",null,{"$f":"43.7*D45","v":24.18083756122833},1.046,{"$f":"E58","v":0.54},{"$f":"F58","v":0.05},{"$f":"G58","v":0},{"$f":"H58","v":0.45600000000000002},0.42887199999999998,0.7,0.8,{"$f":"L58","v":1.07},151.55659,33.72,6132.5860000000002,3066.2929288799996]
["Итого за 2 полугодие",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M54:M59)","v":1036.55133},null,{"$f":"SUM(O54:O59)","v":41943.012999999999},{"$f":"SUM(P54:P59)","v":20971.50650856}]
["Итого:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M60+M53","v":1810.5049800000002},null,{"$f":"O60+O53","v":72442.979000000007},{"$f":"P60+P53","v":36221.489228160004}]
["Всего за поверхностный сток и негативное воздействие:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"O61+P61","v":108664.46822816001}]
["Расчет произведен в соответствии с \"Методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод\", утвержденными Приказом Минстроя России  от 17.10.2014 №639/пр"]
[]
[]
[null,"Нажать кнопку справа =>"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}